Příloha č. 2a Výzvy

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky** | **„Dodávky strojního vybavení auto dílen SOŠ a SOU, Vocelova 1338“**  **Mobilní odsávací stěna** |
| Zadavatel | SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 |
| Druh řízení | Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie na dodávky |

**Mobilní odsávací zařízení**

Maximální příkon: 2,5 kW

Množství maximálně odsávaného vzduchu: maximálně 8000 m3/hod

Odsávací zařízení nesmí vyžadovat odtah mimo prostory odsávání.

Odsávací zařízení musí být určeno pro broušení i lakování – filtry zařízení musí filtrovat i těkavé organické látky (VOC).

Maximální rozměry: výška: 2500 mm, šířka 1500 mm, délka 4500 mm

**Rameno s odsávacím a napájecím hnízdem pro nástroje**

Maximální délka ramene: minimálně 5 m

Konektory, zásuvky a přípojky: minimálně 2x připojení stlačený vzduch, minimálně 2x zásuvka elektrická 230 V, minimálně 2 přípojky pro odsávání

Integrované osvětlení nebo samostatná zásuvka a držák přídavného osvětlení

Funkce auto start pro nástroje

V ceně požadujeme montáž a uvedení do provozu.