Příloha č. 2a Výzvy

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky** | **„Dodávky strojního vybavení tesařské dílny SOŠ a SOU, Vocelova 1338“** |
| Zadavatel | SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 |
| Druh řízení | Veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie na dodávky |

1 – Formátovací pila s vozíkem a přídavným zařízením (samostatný předřez, pravítko pro úhlové řezání). Technická data : otáčky pilového kotouče 4000 ot./min.

Otáčky předřezu 8500 ot./min.

Max. výška řezu (průměr kotouče 315 mm) při 90˚ 100 mm

Při 45˚ 70 mm

Naklápění pilového kotouče 45 stupňů

2 – Sloupová vrtačka-Technické údaje: Vrtací výkon trvalý/ocel 24 mm

Vrtací výkon max./ocel 28mm

Vyložení 200mm

Vrtací hloubka 105mm

Příkon motoru 850W

Všechny stroje musí splnit a k výběrovému řízení doložit:

* Fotografii zařízení
* Dokumentaci s technickými parametry