Příloha č. 2a Výzvy

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky** | **„Dodávky strojního vybavení auto Trenažér SOŠ a SOU, Vocelova 1338“** |
| Zadavatel | SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 |
| Druh řízení | Veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie na dodávky |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ ÚDAJE** | |
| **Pokyny pro dodavatele:**  Dodavatel vyplní údaje v každém poli v této sekci. | |
| **Typ, označení** (model a vysvětlení zkratek v označení modelu) |  |
| **Kopie kokpitu vozidla** | ŠKODA FABIA |

**Nabízené trenažéry musí splňovatminimálně tyto požadavky**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pol. č.** | **Požadavek** | **Splnění požadavku** |
| **Pokyny pro dodavatele:**  Dodavatel u každého požadavku zadavatele v této sekci uvede, jakou hodnotou nabízené zařízení požadavek splňuje, popř. zda ho splňuje (není-li možné konkrétní hodnotu vyjádřit) s případným doplněním názvu položky výbavy či balíčku výbavy, ve kterém je položka obsažena. | | (Způsob splnění požadavku dodavatelem) |
|  | ***Obecné požadavky*** |  |
| 1. | Kabina je kompaktní celek vytvářející pro řidiče představu skutečného vozidla; soustava minimálně tří širokozáběrových monitorů; výhled z MV jen středovým monitorem | ANO/NE |
| 2. | Zorný úhel - panoramatickým výhledem vpřed i vzad; včetně zpětných zrcátek | ANO/NE |
| 3. | Výcvik simulované jízdy s vozíkem různé hmotnosti | ANO/NE |
| 4. | Přizpůsoben pro připojení stolu učitele a indikační panel | ANO/NE |
| 5. | Indikace řazení | ANO/NE |
|  | Příloha č. 4 k zákonu č. 247/2000 Sb.Rozdělení řidičských trenažérů a rozsah povoleného výcviku  c) třetí skupinu řidičské trenažéry splňující podmínky druhé skupiny, které dále umožňují nácvik jízdy vpřed i vzad po komunikacích s více jízdními pruhy v otevřené krajině a ve městě v mírném provozu s jednoduchými dopravními interakcemi v různém světelném režimu a umožňující nácvik rizikových situací; řidičským trenažérem lze nahradit 40 % 1. etapy výcviku, 10 % 2. etapy výcviku a 10 % 3. etapy výcviku, včetně nácviku správného jednání v jednotlivých rizikových situacích. | ANO/NE |
|  | ***Technické údaje*** |  |
| 6. | Maximální rozměry (šířka x délka) 1500 x 1600 mm | … |
| 7. | Umístění kabiny na kovovém podvozku, podvozek s aretovanými kolečky pro přemístění | ANO/NE |
| 8. | Napájení: 230V; Výkon max.500W | … |
|  | ***Funkcionality SW*** |  |
| 9. | Hlasový výstup instruktora | ANO/NE |
| 10. | Výuka na trenažeru je rozdělena do bloků (příklad- jízda po dálnici, jízda městem, nácvik řešení krizových situací, řazení, couvání, atd.) | ANO/NE |
| 11. | Umožňuje minimálně základní výcvik jízdy a zdokonalovací výcvik pro skupiny ŘO B a B+E; plné funkce palubní desky, ovládacích prvků, věrnou simulaci pedálů, ruční brzdy a řadicí páky; mechanismus motorové silové simulace volantu; vygenerovaný obraz před vozidlo v 3D grafice typu virtuální realita; simulaci zvuku motoru; elektronického instruktora; simulaci smyku v závislosti na různých adhezních podmínkách; jízdu v mlze a v noci; rizikové situace; jízdu s přívěsným vozíkem (do 750 kg, od 750 do 1500 kg) | ANO/NE |
| 12. | Záznam a rozbor simulační jízdy | ANO/NE |
| 13. | PC kompatabilní s technickým řešením | ANO/NE |
|  |  |  |
|  | ***Záruka vozu a ostatní požadavky*** |  |
| 14. | Garantovaná záruční doba výrobce min. **24 měsíců** | ANO/NE |
| 15. | Montáž a Zaškolení obsluhy | ANO/NE |