Příloha č. 2a Výzvy

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky** | **„Dodávky strojního vybavení auto dílen SOŠ a SOU, Vocelova 1338“**  **Bodovačka** |
| Zadavatel | SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 |
| Druh řízení | Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie na dodávky |

**Bodovačka**

Spotovací-bodovací stroj pro opravy a vyrovnávání promáčknutých ocelových karoserií

Zkratový proud maximálně 14500 A

Napájení třífázové, 400V

Jištění zařízení maximálně 25A

Možnost automatického nastavení přítlaku elektrod

maximální síla přítlaku elektrod 550 daN při 8 bar

Chlazení kapalinové

Rozměry maximálně 650x730x2300 mm

Hmotnost maximálně 110 kg

Délka kabelu kleští minimálně 4 m

Možnost plně automatického režimu

Možnost doplnění přístroje o další speciální kleště